Навісна, складувана, пневматична: унікальна сівалка LEMKEN Solitair MF

Активна підготовка посівного ложа. Бункер для насіння позаду.

З новою пневматичною сівалкою Solitair MF компанія LEMKEN виводить на ринок аналог Solitair MR зі складною рамою, який відповідає найвищим вимогам до точності, гнучкості та зручності використання. Активна підготовка посівного ложа та встановлений ззаду бункер для насіння роблять LEMKEN Solitair MF унікальним у цьому сегменті робочої ширини. Завдяки численним практичним функціям та інтелектуальній концепції управління сівалка з робочою шириною чотири, чотири з половиною або шість метрів є потужним партнером у коротких часових проміжках для посіву.

Висока точність дозування в серійному виконанні

У базовій комплектації Solitair MF оснащена двома електроприводними дозаторами, кожен з яких живить один розподільник насіння. Такий підхід дозволяє заводу-виробнику встановити заводське відключення половини ширини висівного бруса. Опціонально сівалку з робочою шириною 6 м можна розширити до чотирьох секцій. Дозатори стійкі до корозії, придатні для добрив і, завдяки своїй хорошій доступності, особливо прості в обслуговуванні. Заміна висівних котушок без використання інструментів дозволяє швидко адаптуватися до різних насіннєвих культур – навіть при повному бункері, завдяки вбудованим запірним заслінкам. Норму висіву можна зручно регулювати з кабіни трактора в діапазоні від 0,5 до 500 кг/га.

Бункер для насіння Solitair MF вміщує 2000 літрів. Опціонально доступна подвійна ємність з розподілом 60:40, що дозволяє гнучко комбінувати компоненти. Для особливо великої продуктивності та додаткових компонентів Solitair MF можна додатково комбінувати з фронтальним бункером Solitair F (1900 або 2400 л). Рулонний тент полегшує наповнення, двосекційне сито повністю знімається для очищення. Спорожнення здійснюється зручно через 90-мм заслінку або, у разі невеликих залишків, через дозатор.

Ідеальна розкладка з OptiDisc

Серцевиною сівалки є висівна балка OptiDisc з паралелограмними подвійними дисковими сошниками OptiDisc M, що не потребує обслуговування. Завдяки механічно регульованому тиску сошника (до 45 кг) вона забезпечують точне висівання навіть у складних умовах. Глибину посіву можна регулювати централізовано з лівого боку машини, незалежно від тиску сошника. На вибір доступні міжряддя 12,5 або 15 см. Сошниковий брус доповнюють опціональні варіанти штригелів – вони регулюються без інструментів і ідеально пристосовуються до мінливих умов експлуатації.

ISOBUS та iQblue: розумне управління

Solitair MF підготовлена для роботи з усіма поширеними терміналами ISOBUS і використовує інтуїтивно зрозумілу концепцію управління LEMKEN iQblue drill. За допомогою терміналу CCI або будь-якого універсального терміналу можна логічно і наочно керувати всіма функціями. Опціональне автоматичне управління секціями та управління роботою за допомогою GPS забезпечують точний диференційований посів.

Ще однією цікавою особливістю є додаток iQblue Go, за допомогою якого можна зручно виконувати основні функції, такі як калібрування, спорожнення залишків або контроль рівня наповнення, з мобільного пристрою. Це робить роботу ще ефективнішою, як у полі, так і в офісі.

Практичність та транспортування

Успішний та врожайний посів залежить від попередньої підготовки посівного ложа. Тому LEMKEN робить ставку на комбінацію з ротаційною бороною Zirkon 12K. Монтаж сівалки на башті ротаційної борони забезпечує оптимальний розподіл ваги та максимально наближає центр ваги до задньої осі трактора. Для транспортування по дорозі Solitair MF/600 має автоматичне транспортне опорне колесо, яке автоматично рухається під час складання та розкладання висівної балки. Це забезпечує оптимальний розподіл ваги та підвищує стабільність транспортування.

\*\*\*

**Про LEMKEN.** LEMKEN – визнане всім світом як далекоглядне та ресурсоощадне підприємство, яке робить важливий внесок у прибуткове сільське господарство. Середня за розміром сімейна компанія вже протягом 244 років застосовує свої знання та ентузіазм для прогресу та генерує рішення для сільськогосподарських викликів сьогодення і майбутнього. Компанія пропонує ґрунтообробні, посівні, просапні агрегати, розкидачі добрив і розумні рішення для менеджменту виробничих даних.

**Контакт для ЗМІ**

Катрін Фішер (Katrin Fischer)

Телефон: +49 2802 81 - 8240

Пошта: k.fischer@lemken.com

www.lemken.com

Фото 1: Активна підготовка посівного ложа та встановлений у задній частині бункер для насіння роблять LEMKEN Solitair MF унікальною у цьому сегменті робочої ширини.

Ein Bild, das draußen, Himmel, Farm, Landwirtschaftstechnik enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Фото 2: Серцевиною сівалки є сошкова балка OptiDisc з паралелограмними подвійними дисковими сошниками OptiDisc M, що не потребує обслуговування.

Ein Bild, das Rad, Reifen, draußen, Autoteile enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Фото 3: Транспортне опорне колесо підвищує безпеку під час транспортування по дорозі.

Ein Bild, das Rad, Reifen, draußen, Gelände enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Відео про використання Solitair MF: <https://youtu.be/sbJ7ofbA9OA>

Відео для клієнтів Solitair MF: <https://youtu.be/nSRBYEeR-ws>