LEMKEN: Combinación de siembra para profesionales del negocio

Máxima suavidad de marcha, una grada de discos compacta integrada, un manejo cómodo y un gran depósito de semillas dividido: así es la nueva sembradora «Solitair DT» de LEMKEN. Con este modelo, el especialista en el área del cultivo profesional da un nuevo impulso a su serie de combinaciones de siembra remolcadas y hace mayor hincapié en la rentabilidad como eje central de todos los desarrollos.

Para una buena reconsolidación en la primera fase de trabajo, la nueva Solitair DT está provista de un compactador de neumáticos delantero. En una segunda fase, la Solitair DT lleva a cabo la preparación de la cama de siembra mediante una grada de discos compacta. Sus discos cóncavos de 465 milímetros de diámetro resultan comparativamente grandes y cuentan con un sistema de protección de sobrecarga individual mediante láminas de muelle. Si conviene reducir la intensidad del laboreo, pueden utilizarse, en lugar de los discos cóncavos, discos ondulados en posición vertical. Estos penetran menos en el terreno, con lo que se reduce la pérdida de humedad y el brote de malezas. Si quieren reconsolidarse las hileras de siembra, puede utilizarse un rodillo compactador trapezoidal tras la grada de discos.

El elemento principal de la técnica de siembra son las unidades de dosificación con accionamiento eléctrico individual y aptas para abono, cada una de las cuales suministra semillas a un distribuidor. Las ruedas de siembra del dosificador están agrupadas en juegos de ruedas, por lo que es innecesario conectarlas y desconectarlas. Los juegos de ruedas de siembra pueden cambiarse sin herramientas. En la barra de siembra de la DT se emplean las eficaces rejas de disco doble de guiado en paralelo OptiDisc con rueda de control de profundidad.

La tolva para semillas de la DT tiene una capacidad de hasta 5100 litros y está disponible como depósito doble. Así, la DT puede utilizarse en procesos de siembra con abonado o con diferentes semillas. Hay dos variantes posibles: en la versión «Single Shot», el abono se aplica junto con la semilla en un surco de siembra común; con la técnica «Double Shot», el abono se deposita en una banda por debajo de la línea de siembra mediante rejas de disco doble para abono.

La nueva Solitair DT de LEMKEN saldrá al mercado en versiones de cuatro y seis metros de ancho para la siembra de otoño de 2022.

\*\*\*

**Sobre LEMKEN:** LEMKEN está considerada en todo el mundo como una empresa visionaria y sostenible que contribuye de forma decisiva a la consecución de una agricultura rentable. Como empresa familiar mediana alemán, LEMKEN pone sus conocimientos y su pasión al servicio del progreso desde hace 241 años y ofrece soluciones a los retos agrícolas de hoy y del mañana. La gama de productos incluye aperos de preparación del suelo, sembradoras, escardadoras, abonadoras y sistemas inteligentes para la gestión de datos agrícolas. En la actualidad, LEMKEN genera un volumen de negocios de unos 370 millones de euros y cuenta con 1600 empleados y empleadas en todo el mundo.

**Contacto de prensa**

Marie Ehses

Tel. +49 2802 81 - 250

m.ehses@lemken.com

www.lemken.com

Imagen 1: Combinación de siembra LEMKEN Solitair DT con grada de discos compacta integrada

Ein Bild, das Himmel, draußen, Boden, Outdoorobjekt enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Imagen 2: Combinación de siembra LEMKEN Solitair DT

Ein Bild, das Outdoorobjekt, Himmel, draußen, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Imagen 3: Combinación de siembra LEMKEN Solitair DT

Ein Bild, das Himmel, LKW, Boden, draußen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung