Neue leistungsstarke LEMKEN Solitair Bestellkombination – für Profis erdacht.

Mit der neuen Solitair PT präsentiert LEMKEN eine leistungsstarke und praxisorientierte Bestellkombination mit Kreiselegge, die Maßstäbe in der Aussaat setzt. Die Maschine überzeugt durch Präzision, Komfort und perfekte Saatbettbereitung – konzipiert für Betriebe und Lohnunternehmer, die unter unterschiedlichsten Bodenbedingungen wirtschaftlich und effizient arbeiten wollen.

Optimale Saatbettbereitung durch Kreiselegge

Das Saatbett ist die Grundlage für gleichmäßige Feldaufgänge und hier spielt die Solitair PT ihre Stärken aus. Die integrierte Kreiselegge Zirkon ist mit vier Zinkenträgern pro Meter Arbeitsbreite ausgestattet und sorgt mit der speziellen Zinkenanordnung und der serienmäßig hydraulischen Tiefenverstellung für eine gleichmäßige Krümelung und einen kontinuierlichen Bodenfluss bei jeglichen Bodenverhältnissen. Arbeitstiefe, Rotordrehzahl und Vorfahrtgeschwindigkeit lassen sich individuell anpassen. Damit arbeitet die Solitair PT beispielsweise flach, schnell und extensiv oder tief und intensiv, sodass die Anforderungen des Bodens oder Ackerbauverfahrens umgesetzt werden. Der Planierbalken kann entweder hydraulisch oder mechanisch verstellt werden und trägt so zur konstant hohen Arbeitsqualität bei.

Behältervarianten für jede Anforderung

Leistungsfähigkeit und Effizienz zählen bei der Solitair PT, deshalb werden großvolumige Behälter aus Metall verbaut: der Einzelbehälter mit 4.400 Liter, der Doppelbehälter mit 5.100 Litern (40:60-Aufteilung) Fassungsvermögen. Durch das modulare Dosiersystem mit korrosionsbeständigen Elementen und integrierter Rührwelle arbeitet die Dosierung auch bei wechselnden Saatgütern oder Düngemitteln immer zuverlässig.

Bewährte Präzision mit Säschiene OptiDisc

Das Herzstück der Solitair PT bildet die Säschiene mit Parallelogramm geführten Doppelscheibenscharen, wahlweise als OptiDisc M (bis 45 kg Schardruck) oder OptiDisc H (bis 70 kg Schardruck). Der Schardruck lässt sich mechanisch oder hydraulisch anpassen, unabhängig von der Ablagetiefe – ein großer Vorteil bei wechselnden Böden und hohen Arbeitsgeschwindigkeiten. Die Saatgutablage kann durch eine vorgelagerte Trapezscheibenwalze, die für einen optimalen Bodenschluss sorgt, nochmal verbessert werden. Das Ergebnis: perfekte Feldaufgänge und ein zügiges Auflaufen der Kulturen.

Praxisorientiert bis ins Detail

Die Konstruktion der Solitair PT ist maximal alltagstauglich ausgelegt. Eine lange Deichsel erlaubt enge Wendemanöver auch mit breiten Traktoren. Werkzeuge wie vorlaufender Reifenpacker, Spurlockerungsscheiben oder Traktorspurlockerer ermöglichen eine gezielte Anpassung an jede Situation.

Mit der neuen Solitair PT liefert LEMKEN eine zukunftsorientierte Drillmaschine, die durch intelligente Technik, hohe Flexibilität und exzellente Arbeitsqualität überzeugt – ein echter Gewinn für Ackerbaubetriebe und Dienstleister, die in puncto Aussaat keine Kompromisse eingehen möchten.

\*\*\*

**Über LEMKEN.** LEMKEN ist in aller Welt als visionäres und nachhaltiges Unternehmen angesehen, das einen wichtigen Beitrag zu einer profitablen Landwirtschaft leistet. Als mittelständisches Familienunternehmen setzt es seit   
245 Jahren sein Wissen und seine Leidenschaft für den Fortschritt ein und liefert Lösungen für die landwirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen. Im Angebot sind Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Pflanzenschutztechnik, Düngerstreuer sowie smarte Lösungen zur Vernetzung von Maschinen und Daten.

**Presse-Kontakt**

Katrin Fischer

Phone: +49 2802 81 - 8240

Mail: k.fischer@lemken.com

www.lemken.com

Bild 1: Leistungsfähigkeit und Effizienz zählen bei der LEMKEN Solitair PT.

Ein Bild, das Rad, draußen, Himmel, Reifen enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Bild 2: Die LEMKEN Kreiselegge Zirkon sorgt kraftvoll für eine perfekte Bodenstruktur für die folgende Saatgutablage.

Ein Bild, das Reifen, Rad, Gelände, Autoteile enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Einsatzvideo Solitair PT: <https://youtu.be/qVVQY36YvyQ>