Een grotere capaciteit voor LEMKEN wiedeg Thulit

**Nu met een werkbreedte tot 12,20 meter**

Met de Thulit MF/1200 presenteert LEMKEN haar eerste wiedeg met een werkbreedte van meer dan 12 meter. Het nieuwe model is geïnspireerd op alle innovatieve kenmerken van de eerdere versies uit de Thulit MF-serie. Het concept met vier balken en acht rijen tanden, alsook een hydraulische tandendrukinstelling, is uniek in de industrie. De tandendruk kan over de gehele breedte traploos van 100 tot 5.000 gram worden ingesteld en blijft onder elke hoekstelling constant, voor optimale en betrouwbare egresultaten.

De nieuwe Thulit MF/1200 bestaat uit vijf egvelden, die op diverse manieren kunnen worden in- en uitgeklapt voor verschillende toepassingen. Wanneer een kleinere werkbreedte nodig is, bijvoorbeeld in het geval van obstakels of om overlapping te vermijden, kan de wiedeg gedeeltelijk worden ingeklapt. Voor een grotere bodemvrijheid op de kopakker kan optioneel worden gekozen voor een V-stelling. Dit houdt in dat de inklapbare elementen aan de zijkanten iets naar boven gelicht worden, om te voorkomen dat de machine bij het keren de grond raakt. Voor een comfortabel en veilig wegvervoer kan de wiedeg aan beide zijden tot een transporthoogte van 3,3 meter worden ingeklapt. Alle varianten zijn uitgerust met een automatische transportvergrendeling, waardoor handmatig ingrijpen tot het verleden behoort.

Voor het frame koos LEMKEN voor torsiebestendige draagprofielen, die voor zowel de benodigde stabiliteit als een beperkt gewicht zorgen. Het frame is uitgerust met zes steunwielen over de gehele werkbreedte, wat ervoor zorgt dat de machine rustig loopt en de egtanden nauwkeurig op de gewenste werkdiepte blijven. Daarbij kan het frame van de Thulit MF/1200 worden ingesteld op een starre loop of aanpassing aan de contouren van de bodem.

Bij een star frame zijn de optionele steunwielen achter niet nodig. Wanneer de wiedeg zich permanent aan de contouren van de grond moet aanpassen, moet de Thulit worden uitgerust met de extra steunwielen aan de achterzijde. Dit resulteert op glooiende akkers in een maximale bodemflexibiliteit en perfecte resultaten. Nauwkeurig instelbare naloopeggen aan de steunwielen aan de achterzijde zorgen completeren het werkbeeld.

De wiedeg Thulit MF/1200 is vanaf nu in een kleine oplage verkrijgbaar en gaat vanaf maart 2025 in serieproductie.

\*\*\*

Over LEMKEN. LEMKEN wordt wereldwijd erkend als een visionair en duurzaam bedrijf dat een belangrijke bijdrage levert aan een winstgevende landbouw. Als middelgroot, traditioneel bedrijf zet het al 244 jaar zijn kennis en passie in voor vooruitgang en levert het oplossingen voor de agrarische uitdagingen van vandaag en morgen. Het assortiment omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, stoppelbewerkingsmachines, kunstmeststrooiers en slimme oplossingen voor landbouwdatabeheer.

\*\*\*

**Pers-contact**

Katrin Fischer

Phone: +49 2802 81 - 8240

Mail: k.fischer@lemken.com

www.lemken.com

Foto 1: De extra werkbreedte geeft de Thulit van LEMKEN nog meer capaciteit.

Ein Bild, das Gras, draußen, Traktor, Farm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Foto 2: De Thulit van LEMKEN werkt met een constante tandendruk.

Ein Bild, das draußen, Gras, Landwirtschaftstechnik, Himmel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Foto 3: Voor een veilig wegvervoer van de Thulit van LEMKEN kunnen de tanden automatisch worden ingeklapt.

Ein Bild, das draußen, Gras, Rad, Fahrzeug enthält.

Automatisch generierte Beschreibung